一，功能要求：用于开展创伤骨科的各类修复手术以及淋巴超显微手术。

二，基本参数要求

1 、最大放大倍数≥40x

2、配备面对面目镜

3、连续变焦物镜，无需更换物镜。最小微距工作距离≤200mm

4、内置原厂荧光显影系统，分辨率≥1080p

5、具备大臂展支架，臂展≥1600mm

6、具备机身一体化触控屏，便于高效操作

7、全内置高清摄像头，非外接式

8、机器自带照片录像储存功能，内存≥1T