**腹部容积探头询价参数**

**技术要求：**

1. 安装与维护的工程师具有有效期内的医疗设备服务资质证。

2.售后服务方必须具备400客户服务专线电话

3.探头在保修期内出现故障，经检测和确认故障后，直接更换全新探头，保质期壹年；

4.供应商需提供原厂开具针对本项目设备的售后服务授权书，需盖原厂公章。

5.探头须与我院设备配套使用

|  |  |
| --- | --- |
| 探头类型 | 冰晶面阵容积腹部探头 |
| 中心频率（MHz） | ≥4.9 |
| B模式频率范围（MHz） | 4-7.14 |
| 系统工作频率（MHz） | Penet（3.7）（2.9-4.6） |
| 最大探测深度（mm） | ≥140 |
| 侧向分辨力（mm） | ≤3 （深度≤80） ≤4（80〈深度≤130） |
| 轴向分辨力（mm） | ≤2 （深度≤80） |
| 盲区（mm） | ≤7 |
| 几何位置精度% | 横向≤20 纵向≤10  |
| 切片厚度（mm） | ≤13  |
| 探头应用 | 腹部、妇产科、儿科、胎儿心脏 |