**健康管理中心**

**高清电子放大镜询价参数**

1.光学放大倍率≥85倍

2.具备高清图像显示功能，具备有副送水功能

3.兼容高频电

4.先端部外径≤9.9mm，插入部外径≤9.6mm

5.钳子管道内径≥2.8mm

6.常规观察景深：7-100mm，放大观察景深：1.5-3mm

7.操作部≥4个遥控按钮

8.放大观察时，视野角度≥90度

9.兼容科室现有主机

10.免费维保叁年